NICOLE – tekninen raideri

CHANNEL:		MIC:                	INSERT:
1   -   Kick		OMA    	Comp
2   -   Snr		SM57                  	Comp
3   -   Snr bot 		SM57
3   -   Tt 1 		OMA 	Gate
4   -   Tt 2		OMA            	Gate
5   -   Tt 3		OMA  	Gate
6   -   Tt 4 		OMA                              Gate
7   -   Hh		SM-81 / C-414
8   -   Ride 		SM-81 / C-414
9   -   Oh L 		SM-81 / C-414
10 -   Oh R 		SM-81 / C-414
11 -   Bass 		D.i.box                 	Comp
12 -   Bass Mic		SM57
13 -   Gtr     		SM57
14 -   Gtr   		SM57
15 -   Voc		OMA      	Comp
16 -   BVoc		SM-58 (Beta)      	Comp
17 -   Ipod L
18 -   Ipod R

Tekninen tarve:
Kaiuttimet & päätteet
-  Pa -laitteisto tulee olla hyvälaatuista toimivaa tavaraa, puoliksi toimivia laitteita emme
   hyväksy.
- Ammattitason äänentoistolaitteisto, sisätiloissa 4 kilowattia tai enemmän, paikasta
   riippuen. Ulkona taas 10 kilowattia ja siitä eteenpäin.
- Kaiuttimet toimivia merkkilaitteita, esim. Ev, Renkuz-Heinz, Turbosound yms...
- Päätevahvistimet samoin toimivaa laatutavaraa, varaa niin ettei pääte "clippaa"
  tarvittavan tehon aikaansaamiseksi.
- Masterlohkoon kuuluvissa laitteissa EI hyväksytä behringer merkkisiä tuotteita.
Myöskään muut pirkkatuotteet kuten alto, alesis jne...eivät käy.

Graafinen Eq
- 2 * 31 alueinen. Esim. Yamaha, Klark-Teknik, Dbx tai muu vastaava laatupeli. 

Mikseri
- Esim. Midas, Soundcraft, Yamaha...
- Min.  24-kanavaa
- Min.  4 auxia

Prosessorit
- 4 kpl comp / gate		Esim. Dbx166/266
- 2 kpl reverb 		Esim. Yamaha SPX-900, TC-electronics M-One
- 1 kpl delay (tap-toiminto!) 	Esim. Lexicon MPX-100, TC-electronics D-Two

Monitorointi
- Min.4 monitoriryhmää
- Min.4 kpl kulmamonitori

Sähkötarve
- Min.3x16A voimavirta
- Valojen ja Pa:n sähköt vedettävä eri vaiheiden takaa!!!
- Valoille tarvitsemme: 1-2 kpl 16A schuko, 5 kpl  2kW himmenninkanavia.
- Tuomme mukanamme 2kpl stroboja jotka tarvitsevat 16A/kone sekä dmx:ää,
rumpujen kummallekkin puolelle.
- 1 kpl vapaa himmenninkanava (2kW) lead-laulajan läheisyyteen.

VALOT
Välkettä, räpsyä, sokaisua, heiluvia, kuumotusta ja silmien kirvelyä. Pelkkä
etuvalo EI RIITÄ! Hazer/savukone olisi myös hyvä olla.
Mukana tuomme (jos ei löydy valmiiksi): 1-2 strobo(a), 4 kpl blindereita, 1 kpl par56.
Tarvitsemme: 1-2 kpl 16A schuko, 5 kpl  2kW himmenninkanavia.
- Strobot tarvitsevat 16A/kone sekä dmx:ää, rumpujen kummallekkin puolelle.
Festivaalit! Kaikki kamalistat, plotit, piirustukset tms. raapustukset otetaan ennakkoon ilolla vastaan.

Jos tällaista laitteistoa tai vastaavaa ei ole saatavilla keikkapaikalle, pyydämme järjestäjää ottamaan yhteyttä hyvissä ajoin Nicole -orkesterin miksaajaan. Jos jotain kysyttävää niin soittakaa ja kysykää, niin vältämme kiusalliset tilanteet keikkapaikalla.

Miksaaja
Sami Koivisto: 0500474399, email: hannu@nicoleband.com

Valomies: 
Jussi Koivu, puh. 040 7601411, email: jussi.koivu@provinssirock.fi

€